[index] SwitchBlade x8100シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# platform multicast-address-mismatch-action

モード: グローバルコンフィグモード
カテゴリー: IP / ARP

`(config)# platform multicast-address-mismatch-action {drop|bridge}`

NLBのマルチキャストモードで利用されるパケット（宛先MACアドレス：マルチキャスト、宛先IPアドレス：ユニキャスト）を破棄するか転送するかを指定する。
初期設定時の動作は破棄（drop）だが、arp-mac-disparity multicast(NLB)コマンドまたはarp-mac-disparity multicast-igmp(NLB)コマンドがいずれかのVLANに設定されているときは、初期設定時の動作が転送（bridge）に自動変更される。

### パラメーター

`drop` | 破棄
`bridge` | 転送

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- platform multicast-address-mismatch-action（グローバルコンフィグモード）

### 関連コマンド

arp-mac-disparity multicast(NLB)（インターフェースモード）
arp-mac-disparity multicast-igmp(NLB)（インターフェースモード）

(C) 2012 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-001735 Rev.BK