[index] SwitchBlade x8100シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# mls qos backplane-queue

モード: グローバルコンフィグモード
カテゴリー: トラフィック制御 / Quality of Service

`(config)# mls qos backplane-queue QUEUELIST {priority | wrr weight <6-255>}`

`(config)# no mls qos backplane-queue QUEUELIST`

バックプレーン間のキューで使用するスケジューリング方式（PQ、WRR）を指定する。WRRの場合は各キューの重み付け値も指定する。
no形式で実行した場合は初期設定に戻る。
初期状態では、すべてのバックプレーン間のキューでPQを使用するよう設定されている。

### パラメーター

`QUEUELIST :=` | `{<0-7> & <0-7> & <0-7> & <0-7> & <0-7> & <0-7> & <0-7> & <0-7>}`
| バックプレーン間のキュー番号のリスト。スペース区切りで複数指定が可能
`priority` | PQ（絶対優先）スケジューリングを使用する。初期設定
`wrr weight <6-255>` | WRR（重み付きラウンドロビン）スケジューリングを使用する。この場合は各キューの重み付け値も指定する

### 使用例

■ バックプレーン間のキュー0～3において、10:15:20:25のWRRスケジューリングを使用するよう設定する。

    awplus(config)# mls qos backplane-queue 0 wrr weight 10 ↓
    awplus(config)# mls qos backplane-queue 1 wrr weight 15 ↓
    awplus(config)# mls qos backplane-queue 2 wrr weight 20 ↓
    awplus(config)# mls qos backplane-queue 3 wrr weight 25 ↓

■ バックプレーン間のキュー2～3において、PQを使用するよう設定する。

    awplus(config)# mls qos backplane-queue 2 3 priority ↓

■ バックプレーン間のキュー0～3のスケジューリング方式を初期値のPQに戻す。

    awplus(config)# no mls qos backplane-queue 0 1 2 3 ↓

### 注意・補足事項

■ 本コマンドを実行するには、あらかじめQoS機能を有効にしておく必要がある（mls qos enableコマンド）。

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- mls qos backplane-queue（グローバルコンフィグモード）

### 関連コマンド

show mls qos backplane-queue（特権EXECモード）

(C) 2012 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-001735 Rev.BK