[index] SwitchBlade x8100シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# echo-mode

モード: BFDプロファイルモード
カテゴリー: IP / BFD

`(config-profile)# [no] echo-mode`

対象BFDピアとの間でエコーパケットの送受信を有効化する。
no形式で実行した場合はエコーパケットの送受信を無効化する。
初期設定は無効。

### 使用例

■ BFDプロファイル「abc」においてエコーパケットを使用する。

    awplus(config)# bfd profile abc ↓
    awplus(config-profile)# echo-mode ↓

### 注意・補足事項

■ エコーパケットは、マルチホップ（multihop）ピアとの間では使用できない。

### コマンドツリー

    bfd profile (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- echo-mode（BFDプロファイルモード）

### 関連コマンド

bfd profile（グローバルコンフィグモード）
profile（BFDピアモード）
ip route bfd（インターフェースモード）
ip route bfd all-interfaces（グローバルコンフィグモード）
detect-multiplier（BFDプロファイルモード）
receive-interval（BFDプロファイルモード）
transmit-interval（BFDプロファイルモード）
echo-mode（BFDプロファイルモード）

(C) 2012 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-001735 Rev.BK