[index] SwitchBlade x8100シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# show ip igmp snooping routermode

モード: 特権EXECモード
カテゴリー: IPマルチキャスト / IGMP Snooping

`# show ip igmp [vrf VRFNAME|global] snooping routermode`

制御用マルチキャストグループアドレスの取り扱いに関する情報を表示する。

### パラメーター

`vrf VRFNAME` | VRFインスタンス名。指定したVRFインスタンスのみ表示するときに指定する
`global` | グローバルVRFインスタンスのみ表示するときに指定

### 使用例

    awplus# show ip igmp snooping routermode ↓
    Router mode.............Def
    Reserved multicast address
              224.0.0.1
              224.0.0.2
              224.0.0.4
              224.0.0.5
              224.0.0.6
              224.0.0.9
              224.0.0.13
              224.0.0.15
              224.0.0.24

### 関連コマンド

ip igmp snooping routermode（グローバルコンフィグモード）
ip igmp snooping routermode address（グローバルコンフィグモード）
ip vrf（グローバルコンフィグモード）

(C) 2012 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-001735 Rev.BK