[index] SwitchBlade x8100シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# vlan-stacking vlan outer-vlan

モード: グローバルコンフィグモード
カテゴリー: L2スイッチング / バーチャルLAN

`(config)# [no] vlan-stacking vlan VLANRANGE outer-vlan <2-4094>`

VLANベースのダブルタグVLANにおいて、内部VLAN（内側タグ）と外部VAN（外側タグ）のマッピングを行う。
no形式で実行すると、内部VLAN（内側タグ）と外部VAN（外側タグ）のマッピングを削除する。

### パラメーター

`VLANRANGE` | 内部VLAN ID（内側タグ）を指定。2～4094の範囲から指定する。ハイフン、カンマを使った複数指定も可能
`outer-vlan <2-4094>` | 外部VLAN ID（外側タグ）

### 注意・補足事項

■ 1つの内部VLAN（内側タグ）に対して複数の外部VLAN（外側タグ）をマッピングすることはできない。詳細はVLANベースのダブルタグVLANを参照ください。

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- vlan-stacking vlan outer-vlan（グローバルコンフィグモード）

### 関連コマンド

show vlan stacking（非特権EXECモード）

(C) 2012 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-001735 Rev.BK