[index] SwitchBlade x8100シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# test snmp trap snmp

モード: 特権EXECモード
カテゴリー: 運用・管理 / SNMP

`# test snmp trap snmp coldstart`

snmp-server hostコマンドで設定済みの通知メッセージ送信先に対し、標準のcoldStartトラップをテスト送信する。

### パラメーター

`coldstart` | coldStartトラップ

### 使用例

■ ホスト192.168.1.32に対し、コミュニティー「public」でcoldStartトラップをテスト送信する。

    awplus(config)# snmp-server community public ↓
    awplus(config)# snmp-server host 192.168.1.32 public ↓
    awplus(config)# end ↓
    awplus# test snmp trap snmp coldstart ↓

### 関連コマンド

snmp-server community（グローバルコンフィグモード）
snmp-server host（グローバルコンフィグモード）

(C) 2012 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-001735 Rev.BK