[index] SwitchBlade x8100シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# profile

モード: BFDピアモード
カテゴリー: IP / BFD

`(config-peer)# profile NAME`

`(config-peer)# no profile`

指定したプロファイルをBFDピアに割り当てる。
no形式で実行した場合は割り当てを初期設定に戻す。
初期設定はプロファイル指定なし。

### パラメーター

`NAME` | プロファイル名（bfd profileコマンド）

### コマンドツリー

    bfd peer (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- profile（BFDピアモード）

### 関連コマンド

bfd profile（グローバルコンフィグモード）

(C) 2012 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-001735 Rev.BK