[index] SwitchBlade x8100シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# show platform classifier statistics utilization brief

モード: 特権EXECモード
カテゴリー: トラフィック制御 / アクセスリスト

`# show platform classifier statistics utilization brief`

ハードウェアによるフィルタリング機能が使用するシステム内部領域の消費量を表示する。

### 使用例

    awplus# show platform classifier statistics utilization brief ↓

    Card 1.1:

    [Instance 1]
      [port1.1.1-port1.1.17]                  Used / Total
      --------------------------------
      System             0
      MLD Snooping       0
      DHCP Snooping      0
      Loop Detection     2
      EPSR               0
      CFM                0
      G8032              0
      Global ACL         0
      ACL                0
      VACL               0
      QoS                0
      RA Guard           0
      AMFAPPS            0
      Total              2 / 5120 (0.04%)

      Rule Limit Reached (clear on read): 0
      Total Rule Limit Reached from startup: 0

      UDB Usage:
      Legend of Offset Type) 1:Ether 2:IP 3:TCP/UDP
      UDB Set       Offset Type      Used / Total
      ------------- 0------8------15 ------------
      IPv4 TCP      00000000000000      0 / 14
      IPv4 UDP      00000000000000      0 / 14
      MPLS          00000000000000      0 / 14
      IPv4 Frag     00000000000000      0 / 14
      IPv4          00000000000000      0 / 14
      Ethernet      00000000000000      0 / 14
      IPv6          00000000000000      0 / 14
      IPv6 TCP      00000000000000      0 / 14
      IPv6 UDP      00000000000000      0 / 14
      User-Def      00000000000000      0 / 14

    Index        User     Shared DSCP Queue  CoS Bandwidth-class RefCount StaticCnt
      0     Cos 2 queue     No    0     2     0   Green             1        1
      1     Cos 2 queue     No    0     0     1   Green             1        1
      2     Cos 2 queue     No    0     1     2   Green             1        1
      3     Cos 2 queue     No    0     3     3   Green             1        1
      4     Cos 2 queue     No    0     4     4   Green             1        1
      5     Cos 2 queue     No    0     5     5   Green             1        1
      6     Cos 2 queue     No    0     6     6   Green             1        1
      7     Cos 2 queue     No    0     7     7   Green             1        1
      8     DSCP Premark    No    0     0     0   Green             1        1
      9     DSCP Premark    No    1     0     0   Green             1        1
    ..
     71     DSCP Premark    No   63     0     0   Green             1
     72     Multiple        Yes   0     2     0   Green           202
     73     Multiple        Yes   0     3     0   Green           146
     74     None            No    0     0     0   Green             0
     75     None            No    0     0     0   Green             0
    ..
    125     None            No    0     0     0   Green             0        0
    126     None            No    0     0     0   Green             0        0
    127     None            No    0     0     0   Green             0        0

    Card 1.5:

    [Instance 5]
    ..

表 1
Card | ラインカードのスロット番号
Instance X | インスタンス番号
portA.B.C-X.Y.Z | 該当インスタンスに接続されているスイッチポート
Used | ルール領域の消費量
Total | ルール領域の総容量
UDB Usageセクション
UDB Set | パケット種別ごとに用意されているプロファイル領域を示す
Offset Type | プロファイル領域に設定されているプロファイル情報（照合フィールドの情報）の概要を示す。各プロファイル領域が持つ16バイトのうち、0は未使用バイト、1はEthernetヘッダー関連情報が設定されているバイト、2はIPヘッダー関連情報が設定されているバイト、3はTCP/UDPヘッダー関連情報が設定されているバイトを示す
Used | 該当プロファイル領域の消費量
Total | 該当プロファイル領域の総容量

> Note

> > 表示される内容は製品によって異なります。

### 注意・補足事項

■ 本コマンドは、トラブルシューティング時など、内部情報の確認が必要な場合を想定したものですので、ご使用に際しては弊社技術担当にご相談ください。

### 関連コマンド

access-list(hardware ip)（グローバルコンフィグモード）
access-list(hardware mac)（グローバルコンフィグモード）
auth-web enable（インターフェースモード）
class-map（グローバルコンフィグモード）
epsr mode master（EPSRモード）
epsr mode transit（EPSRモード）
loop-protection（グローバルコンフィグモード）
match access-group（クラスマップモード）
policy-map（グローバルコンフィグモード）
service atmf-application-proxy（グローバルコンフィグモード）

(C) 2012 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-001735 Rev.BK