[index] SwitchBlade x8100シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# attribute

モード: RADIUSサーバー・ユーザーグループモード
カテゴリー: 運用・管理 / RADIUSサーバー

`(config-radsrv-group)# attribute ATTR VALUE`

`(config-radsrv-group)# no attribute ATTR`

対象ユーザーグループに割り当てるRADIUS属性の情報を設定する。
no形式で実行した場合は対象ユーザーグループに割り当てるRADIUS属性の情報を削除する。
サポート対象になるのは、ユーザー認証に使用する下記の属性および属性値のみ。

属性ID | 属性名 | データ型 | 指定可能な値 | 値の意味
6 | Service-Type | 整数値 | 6またはAdministrative-User | 権限レベル 15 を付与
7またはNAS-Prompt-User | 権限レベル 1 を付与

### パラメーター

`ATTR :=` | `{ATTRNAME|ATTRID}`
| RADIUS属性名または属性ID。属性名の大文字小文字は区別されない
`VALUE` | 指定した属性の値、または各値に対応した文字列（シンボリック定数）。シンボリック定数の大文字小文字は区別されない

### 注意・補足事項

■ ATTR、VALUEパラメーターではTABキー補完や省略形を使用できないため、省略せずに入力すること。

### コマンドツリー

    group (RADIUSサーバーモード)
        |
        +- attribute（RADIUSサーバー・ユーザーグループモード）

### 関連コマンド

aaa authentication login（グローバルコンフィグモード）

(C) 2012 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-001735 Rev.BK