[index] SwitchBlade x8100シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# switchport port-security aging

モード: インターフェースモード
カテゴリー: インターフェース / スイッチポート

`(config-if)# [no] switchport port-security aging`

対象スイッチポートでポートセキュリティーによって学習されたMACアドレスをエージアウトするよう設定する。
no形式で実行した場合は初期設定（エージアウトしない）に戻す。

### コマンドツリー

    interface (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- switchport port-security aging（インターフェースモード）

### 関連コマンド

show port-security interface（特権EXECモード）
show port-security intrusion（特権EXECモード）
switchport port-security（インターフェースモード）
switchport port-security maximum（インターフェースモード）
switchport port-security violation（インターフェースモード）

(C) 2012 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-001735 Rev.BK