[index] SwitchBlade x8100シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# issu abort-timeout

モード: グローバルコンフィグモード
カテゴリー: 運用・管理 / システム

`(config)# issu abort-timeout <20-120>`

`(config)# no issu abort-timeout`

issu bootコマンドによるISSU（In-Service Software Upgrade）を開始してから、ISSU失敗と見なして処理を中断するまでの時間を設定する。ISSU処理の開始後、この時間を経過してもISSUのCFC更新処理が完了（全CFCのファームウェア更新が完了）しない場合は、ISSU処理を中断する。
no形式で実行した場合は初期値に戻る。

### パラメーター

`<20-120>` | ISSU処理の開始からCFC更新完了までの待機時間（分）。初期値は45

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- issu abort-timeout（グローバルコンフィグモード）

### 関連コマンド

issu boot（特権EXECモード）
issu rejoin-timeout（グローバルコンフィグモード）
show issu（特権EXECモード）
type issu（トリガーモード）

(C) 2012 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-001735 Rev.BK