[index] SwitchBlade x8100シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# clear ip mroute statistics

モード: 特権EXECモード
カテゴリー: IPマルチキャスト / 一般設定

`# clear ip mroute [vrf VRFNAME] statistics {*|GROUP [SOURCE]}`

指定したIPマルチキャスト経路エントリーの統計情報をクリアする。

### パラメーター

`vrf VRFNAME` | VRFインスタンス名。省略時はグローバルVRFインスタンスが対象となる
`*` | すべてのエントリーを対象にする
`GROUP [SOURCE] :=` | `A.B.C.D [A.B.C.D]`
| マルチキャストグループアドレスとマルチキャスト送信者のIPアドレス。送信者のIPアドレスは省略可。指定したグループ、あるいは、グループと送信者の組に対応するエントリーだけを対象にするときに指定する

### 関連コマンド

ip vrf（グローバルコンフィグモード）
show ip mroute（非特権EXECモード）

(C) 2012 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-001735 Rev.BK