[index] SwitchBlade x8100シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# switch card provision

モード: グローバルコンフィグモード
カテゴリー: L2スイッチング / 一般設定

`(config)# switch <1-2> card <1-12> provision CARD`

`(config)# no switch <1-2> card <1-12> provision`

ラインカードスロットにカード情報を事前設定する。
no形式で実行した場合は、すでに設定済みの事前設定を削除する。

### パラメーター

`<1-2>` | 設定対象シャーシのスタックメンバーID
`<1-12>` | 設定対象のスロット番号。実際に指定できるスロット番号の範囲はシャーシによって異なる（スイッチポート解説編を参照）。12スロットシャーシ AT-SBx8112のスロット5～6と 6スロットシャーシ AT-SBx8106のスロット5はCFC専用のため指定不可（サポート対象外）。また、指定したIDのメンバーが存在しており、指定したスロットにラインカードが装着済みの場合はエラーになる
`provision` | 対象スロットで、指定のラインカードを使用するよう事前設定する
`CARD` | 事前設定するラインカードの種類（ポート数）。下記から選択する
| `ge40` | 1G×40ポートカード
| `ge24` | 1G×24ポートカード
| `xe6` | 10G×6ポートカード
| `xe16` | 10G×16ポートカード
| `xlem` | 1G×12ポートカード
| `xlem14` | 1G×12ポートカード＋40G×2ポート拡張モジュール
| `xlem16` | 1G×12ポートカード＋10G×4ポート拡張モジュール
| `xlem20` | 1G×12ポートカード＋1G×8ポート拡張モジュールまたは10G×8ポート拡張モジュール

### 使用例

■ スタックメンバーID=1のスロット2のラインカードを事前設定する。

    awplus(config)# switch 1 card 2 provision ge24 ↓

■ スタックメンバーID=1のスロット2のラインカードの事前設定を削除する。

    awplus(config)# no switch 1 card 2 provision ↓

### 注意・補足事項

■ スロットにラインカードが装着されているとき、ランニングコンフィグでは本コマンドが自動設定される。ラインカード装着済みのスロットに対する設定の変更や削除はできない。
■ 12スロットシャーシ AT-SBx8112のスロット5～6と 6スロットシャーシ AT-SBx8106のスロット5に対するラインカードの事前設定はサポート対象外（AT-SBx8106のスロット6はコントロールファブリックカード、ラインカードのどちらも使えるため事前設定可能）。

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- switch card provision（グローバルコンフィグモード）

### 関連コマンド

show provisioning（非特権EXECモード）

(C) 2012 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-001735 Rev.BK