[index] SwitchBlade x8100シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# show provisioning

モード: 非特権EXECモード
カテゴリー: L2スイッチング / 一般設定

`> show provisioning`

スロット上のラインカード情報（装着済み/事前設定）を表示する。

### 使用例

    awplus> show provisioning ↓
    Switch provisioning summary information

    ID   Board class Status
    1.1  xe6         Hardware present
    1.2  ge24        Provisioned
    1.3  ge24        Provisioned
    1.4  ge24        Provisioned
    2.1  xe6         Hardware present
    2.2  ge24        Provisioned
    2.3  ge24        Provisioned

表 1
ID | スタックメンバーIDとスロット番号
Board class | ハードウェア（ラインカード）の種類（switch card provision参照）
Status | ハードウェア（ラインカード）の状態。Hardware present（装着済み）、Provisioned（未装着・事前設定済み）のいずれか

### 注意・補足事項

■ スロット番号の範囲はシャーシによって異なる（スイッチポート解説編を参照）。

### 関連コマンド

switch card provision（グローバルコンフィグモード）

(C) 2012 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-001735 Rev.BK