[index] SwitchBlade x8100シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# netconf vrf

モード: グローバルコンフィグモード
カテゴリー: 運用・管理 / NETCONF

`(config)# netconf vrf VRFNAME`

`(config)# no netconf vrf`

NETCONFサーバーの動作対象VRFインスタンスを指定する。
no形式で実行した場合は未設定に戻る。
初期状態は未設定（グローバルVRFインスタンスで動作する）。

### パラメーター

`VRFNAME` | VRFインスタンス名

### 使用例

■ NETCONFサーバーをVRFインスタンス「red」で動作させる。

    awplus(config)# netconf vrf red ↓

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- netconf vrf（グローバルコンフィグモード）

### 関連コマンド

ip vrf（グローバルコンフィグモード）
service netconf（グローバルコンフィグモード）

(C) 2012 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-001735 Rev.BK