[index] SwitchBlade x8100シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# type chassis card

モード: トリガーモード
カテゴリー: 運用・管理 / トリガー

`(config-trigger)# type chassis card EVENT`

シャーシカードトリガーを作成する。
シャーシカードトリガー（join）は次のときに起動される。

- シャーシに新しくコントロールファブリックカード、ラインカードが取り付けられたとき

シャーシカードトリガー（leave）は次のときに起動される。

- 障害によってスタンバイがアクティブに昇格したとき、新アクティブで起動
- シャーシからコントロールファブリックカード、ラインカードが取り外されたとき

### パラメーター

`EVENT :=` | `{join|leave}`
| 起動条件
| `join` | シャーシに新しくコントロールファブリックカード、ラインカードが取り付けられたとき
| `leave` | シャーシからコントロールファブリックカード、ラインカードが取り外されたとき

### 使用例

■ シャーシに新しくコントロールファブリックカード、ラインカードが取り付けられたとき起動するシャーシカードトリガー「8」を作成する。

    awplus(config)# trigger 8 ↓
    awplus(config-trigger)# type chassis card join ↓

### コマンドツリー

    trigger (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- type chassis card（トリガーモード）

### 関連コマンド

show trigger（特権EXECモード）

(C) 2012 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-001735 Rev.BK