[index] SwitchBlade x8100シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# compatible rfc1583

モード: OSPFモード
カテゴリー: IP / 経路制御（OSPF）

`(config-router)# [no] compatible rfc1583`

（ABRでのみ有効）ABRで集約したエリア間経路のコスト（メトリック）算出方法を、OSPFの旧規格であるRFC1583準拠とする。
no形式で実行した場合はRFC2328準拠とする。
初期設定はRFC2328準拠（no compatible rfc1583）。
RFC1583では、集約経路のコストは、集約された具体的経路の最小コストになる。
一方、RFC2328では、集約された具体的経路の最大コストとなる。

### 注意・補足事項

■ 本機能の設定を行う際は、あらかじめOSPFサービスを有効にしておくこと（service ospfコマンド）。

### コマンドツリー

    router ospf (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- compatible rfc1583（OSPFモード）

### 関連コマンド

area range（OSPFモード）
show ip ospf（非特権EXECモード）
show ip ospf database summary（非特権EXECモード）

(C) 2012 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-001735 Rev.BK