[index] SwitchBlade x8100シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# log

モード: グローバルコンフィグモード
カテゴリー: 運用・管理 / ログ

`(config)# [no] log DESTINATION`

既定のログ出力先（bufferedログ、permanentログ、consoleログ）を有効にする。あるいは、任意設定のログ出力先（hostログ、emailログ）を新たに定義する。
no形式で実行した場合は既定のログ出力先を無効にする。あるいは、任意設定のログ出力先を削除する。
hostログ、emailログを新規に定義した場合は、本コマンドの実行後、log(filter)コマンドでメッセージフィルターを追加し、どのようなメッセージを出力するかを指定する必要がある（メッセージフィルターを追加するまで実際にはメッセージが出力されない）。
一方、bufferedログ、permanentログ、monitorログ、consoleログは初期状態で定義済みかつ有効であり、メッセージフィルターも設定されている（monitorログはつねに有効であるため本コマンドの操作対象外）。

### パラメーター

`DESTINATION` | ログメッセージの出力先。hostログとemailログの場合は、具体的な出力先（syslogサーバー、メールアドレス）も指定する
| `buffered` | ランタイムメモリー。初期状態で有効に設定されている
| `permanent` | フラッシュメモリー。初期状態で有効に設定されている
| `console` | コンソール＋仮想端末。初期状態で有効に設定されている
| `host {A.B.C.D|X:X::X:X} [vrf VRFNAME]` | syslogサーバー。サーバーのIPv4アドレス（A.B.C.D）またはIPv6アドレス（X:X::X:X）を指定する。また非グローバルVRFインスタンス（作成したVRFインスタンス）上のsyslogサーバーを使用するときはvrfパラメーターでVRFインスタンス名を指定する（省略時はグローバルVRFインスタンスを使用する）
| `email TOADDRESS` | 電子メールアドレス。TOADDRESSにメールアドレスを指定する
| `external FILEPATH` | 外部メディア（USBメモリー）上のファイルパス。外部メディア上にないファイルパスは指定できない。指定したファイルやディレクトリーが存在しない場合は自動的に作成される。また、指定したファイルがすでに存在していた場合は、該当ファイルにログが追記されていく（log size、log rotateコマンドの設定により、既存ファイルの内容はローテート、削除される可能性があるので注意）。

### 使用例

■ コンソールポートへのログ出力を無効にする。

    awplus(config)# no log console ↓

■ syslogサーバー192.168.10.2宛てのhostログを定義する。

    awplus(config)# log host 192.168.10.2 ↓

■ 電子メールアドレスadmin@example.com宛てのemailログを定義する。

    awplus(config)# log email admin@example.com ↓

■ USBメモリー上の/var/log/messages.txtファイルにログを出力する。

    awplus(config)# log external usb:/var/log/messages.txt ↓

### 注意・補足事項

■ monitorログは端末セッションごとに出力をオン・オフするものであるため（terminal monitorコマンド）、それ自体としては有効・無効といった状態を持たない。そのため、本コマンドでmonitorログの状態を操作することはできない。なお、monitorログの出力条件はlog(filter)コマンドで変更可能。
■ emailログを使用する場合は、あらかじめメール送信のための基本設定を済ませておくこと（mail fromコマンド、mail smtpserverコマンド）。
■ emailログでは、コントロールファブリックカードの着脱やアクティブ・スタンバイの切り替えに関するログの一部が送信されない場合がある。
■ syslogサーバーを複数設定するときは、すべて同一のVRFインスタンス（グローバルVRFインスタンスを含む）所属のものを指定する必要がある。異なるVRFインスタンスに所属するsyslogサーバーを複数設定することはサポート対象外。

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- log（グローバルコンフィグモード）

### 関連コマンド

ip vrf（グローバルコンフィグモード）
log exclude（グローバルコンフィグモード）
log(filter)（グローバルコンフィグモード）
mail from（グローバルコンフィグモード）
mail smtpserver（グローバルコンフィグモード）
show log config（特権EXECモード）
show log external（特権EXECモード）
show log permanent（特権EXECモード）
terminal monitor（特権EXECモード）

(C) 2012 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-001735 Rev.BK