[index] CentreCOM x230/x230Lシリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# instance priority

モード: MSTモード
カテゴリー: L2スイッチング / スパニングツリープロトコル

`(config-mst)# instance <1-15> priority <0-61440>`

`(config-mst)# no instance <1-15> priority`

（MSTP）指定したMSTインスタンスにおけるブリッジプライオリティーを設定する。
no形式で実行した場合はMSTインスタンスにおけるブリッジプライオリティーを初期値に戻す。

### パラメーター

`<1-15>` | MSTインスタンスID。instance vlanコマンドで定義済みのMSTインスタンスを指定すること
`<0-61440>` | 該当MSTインスタンスにおけるブリッジプライオリティー。小さいほど優先度が高く、MSTインスタンス内のルートブリッジ（リージョナルルート）になる可能性が高くなる。設定できる値の範囲は0～61440だが、実際に使用される値は4096の倍数に丸められる（指定値が4096の倍数でない場合、指定値よりも小さい直近の倍数が使われる）。デフォルトは32768

### 使用例

■ MSTインスタンス1におけるブリッジプライオリティーを4096に、MSTインスタンス2におけるブリッジプライオリティーを8192に設定する。

    awplus(config-mst)# instance 1 priority 4096 ↓
    awplus(config-mst)# instance 2 priority 8192 ↓

### 注意・補足事項

■ 本コマンドを実行するには、あらかじめスパニングツリープロトコルの動作モードをMSTPに設定しておく必要がある（spanning-tree modeコマンド）。

### コマンドツリー

    spanning-tree mst configuration (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- instance priority（MSTモード）

### 関連コマンド

instance vlan（MSTモード）
show spanning-tree mst instance（非特権EXECモード）
spanning-tree mode（グローバルコンフィグモード）

(C) 2014 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-001990 Rev.BC