[index] CentreCOM x230/x230Lシリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# remark new-cos

モード: ポリシーマップ・クラスモード
カテゴリー: トラフィック制御 / Quality of Service

`(config-pmap-c)# remark new-cos <0-7> [internal|external|both] [new-cpu-queue <0-7>]`

`(config-pmap-c)# no remark new-cos [internal|external|both]`

対象トラフィッククラスに分類されたパケットの外部CoS値（送信時CoS値）、内部CoS値（送信キュー決定に使うCoS値）、CPU宛ての送信キューを指定した値に書き換える。
no形式で実行した場合はCoS値書き換えの設定を削除する。

### パラメーター

`<0-7>` | 書き換え後のCoS値
`internal` | 内部CoS値だけを書き換える。この場合、本コマンドで指定したCoS値は送信キューの選択時（cos-queueマップの参照時）にだけ使われ、パケットのCoS値（外部CoS値）は変更されない
`external` | 外部CoS値だけを書き換える。この場合、送信パケットのCoSフィールドには本コマンドで指定したCoS値がセットされるが、送信キューの選択時（cos-queueマップの参照時）には元のCoS値が使用される
`both` | 内部CoS値、外部CoS値の両方を指定した値に書き換える。省略時はbothと見なされる
`new-cpu-queue <0-7>` | CPU宛ての送信キュー。対象トラフィッククラスに分類されたパケットが本製品のCPU宛てだった場合、該当パケットのCPU宛て送信キューを指定した値に書き換える。本パラメーター省略時は0が設定される。また、externalを指定している場合は指定できない

### コマンドツリー

    class (ポリシーマップモード)
        |
        +- remark new-cos（ポリシーマップ・クラスモード）

### 関連コマンド

mls qos map cos-queue（グローバルコンフィグモード）
show mls qos maps cos-queue（非特権EXECモード）
show policy-map（非特権EXECモード）

(C) 2014 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-001990 Rev.BC