[index] CentreCOM x230/x230Lシリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# platform mac-vlan-hashing-algorithm

モード: グローバルコンフィグモード
カテゴリー: インターフェース / ポート認証

`(config)# platform mac-vlan-hashing-algorithm {crc16l|crc16u|crc32l|crc32u}`

`(config)# no platform mac-vlan-hashing-algorithm`

ハッシュキーを生成するアルゴリズムを変更する。
初期値はcrc32l。

### パラメーター

`crc16l` | CRC-16の下位ビット
`crc16u` | CRC-16の上位ビット
`crc32l` | CRC-32の下位ビット
`crc32u` | CRC-32の上位ビット

### 使用例

    awplus(config)# platform mac-vlan-hashing-algorithm crc16l ↓

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- platform mac-vlan-hashing-algorithm（グローバルコンフィグモード）

### 関連コマンド

show platform（特権EXECモード）

(C) 2014 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-001990 Rev.BC