[index] CentreCOM x230/x230Lシリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# match cos

モード: クラスマップモード
カテゴリー: トラフィック制御 / Quality of Service

`(config-cmap)# match cos <0-7>`

`(config-cmap)# no match cos`

対象クラスマップにmatch cos節を追加する。すでにmatch cos節が存在していた場合は、内容を変更する。
no形式で実行した場合はmatch cos節を削除する。
match cos節は、VLANタグヘッダーのCoS値に基づいて、パケットをトラフィッククラスに分類するもの。

### パラメーター

`<0-7>` | CoS値

### コマンドツリー

    class-map (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- match cos（クラスマップモード）

(C) 2014 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-001990 Rev.BC