[index] CentreCOM x230/x230Lシリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# show mail

モード: 特権EXECモード
カテゴリー: 運用・管理 / メール送信

`# show mail`

メール送信機能の設定および送信キュー内のメール一覧を表示する。

### 使用例

    awplus# show mail ↓
    Mail Settings
    ------------------------------------------------------------
    State                              : Alive
    SMTP Server                        : 172.17.28.1
    Host Name                          : zein@example.com
    Authentication                     : crammd5
    Username                           : manager
    Port                               : 587
    Use TLS                            : STARTTLS
    Debug                              : Disabled

    Messages
    ------------------------------------------------------------
    To                                 : admin2@example.com
    Subject                            : Hi
    Message-ID                         : 20120202040929.19014

表 1
State | メール送信機能の状態。「Alive」（使用可能。必要な設定が行われている）、「Dead」（使用不可。送信元メールアドレス、送信用メールサーバーのいずれかが未設定）
SMTP Server | 送信用メールサーバー（SMTPサーバー）
Host Name | 送信元メールアドレス（アドレス中のドメイン部分が自ホスト名としてHELOコマンドで送られる）
Authentication | SMTP認証における認証方式（mail smtpserver authentication）。設定時のみ表示
Username | SMTP認証ユーザー名（mail smtpserver authentication）。設定時のみ表示
Port | 送信用メールサーバー（SMTPサーバー）のTCPポート番号（mail smtpserver port）
Use TLS | TLS通信の開始方式（STARTTLSかSMTPS）（mail smtpserver tls）が表示される。設定時のみ表示
Debug | 未サポート
Messages | 送信キュー内のメール一覧。キューにメールがないときは「There is no mail in the queue」と表示される
To | 宛先メールアドレス
Subject | メールのタイトル
Message-ID | メッセージID

### 関連コマンド

delete mail（特権EXECモード）
mail（特権EXECモード）
mail from（グローバルコンフィグモード）
mail smtpserver（グローバルコンフィグモード）
mail smtpserver authentication（グローバルコンフィグモード）
mail smtpserver port（グローバルコンフィグモード）
mail smtpserver tls（グローバルコンフィグモード）
show counter mail（非特権EXECモード）

(C) 2014 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-001990 Rev.BC