[index] CentreCOM x230/x230Lシリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# ntp server

モード: グローバルコンフィグモード
カテゴリー: 運用・管理 / NTP

`(config)# ntp server {A.B.C.D|X:X::X:X|HOSTNAME} [version <1-4>] [prefer]`

`(config)# no ntp server {A.B.C.D|X:X::X:X|HOSTNAME}`

NTPサーバーリストにNTPサーバーを追加する。
no形式で実行した場合は、NTPサーバーリストからNTPサーバーを削除する。
本製品は、本コマンドで指定したNTPサーバーに対し、クライアントモードで動作する。すなわち、本製品の時計を該当サーバーの時計に一方的に同期する。

> Note

> > 本コマンドでNTPクライアントの設定を行った場合、NTPサーバーとの時刻同期に成功すると本製品自身もNTPサーバーとして動作するようになります。そのため、悪意のある第三者から攻撃を受ける可能性のあるロケーションでNTPクライアント機能を有効にする場合は、アクセス制御機能等を利用して必要なNTP通信だけを許可する設定を推奨します（設定例はntp restrictコマンドの使用例をご参照ください）。

### パラメーター

`A.B.C.D` | NTPサーバーのIPv4アドレス
`X:X::X:X` | NTPサーバーのIPv6アドレス
`HOSTNAME` | NTPサーバーのホスト名
`version <1-4>` | NTPのバージョンを1～4から選択して指定する。省略時は4
`prefer` | このNTPサーバーを優先的に使用したい場合に指定する

### 使用例

    awplus(config)# ntp server 172.17.28.1 ↓

### 注意・補足事項

■ すでにNTPサーバーが設定されている状態で、別のサーバーに設定を変更する場合、一度設定を削除した後、新規に設定を追加すること。削除せずに設定を変更した場合、正しく同期しない場合があるので注意。

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- ntp server（グローバルコンフィグモード）

### 関連コマンド

ntp master（グローバルコンフィグモード）
ntp peer（グローバルコンフィグモード）
ntp restrict（グローバルコンフィグモード）
show ntp associations（非特権EXECモード）
show ntp status（非特権EXECモード）

(C) 2014 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-001990 Rev.BC