[index] CentreCOM x230/x230Lシリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# spanning-tree portfast bpdu-guard

モード: インターフェースモード
カテゴリー: L2スイッチング / スパニングツリープロトコル

`(config-if)# spanning-tree portfast bpdu-guard {enable|disable|default}`

`(config-if)# no spanning-tree portfast bpdu-guard`

（RSTP/MSTP）対象スイッチポートでBPDUガード機能を有効または無効にする。
defaultを指定した場合、および、no形式で実行した場合は、スイッチポートのBPDUガード設定を初期値、すなわち、「default」に戻す。
BPDUガード機能が有効なエッジポートでBPDUを受信すると、該当エッジポートは無効化される。無効化されたポートを再度有効化するには、インターフェースモードのshutdownコマンドをno形式で実行する。また、spanning-tree errdisable-timeout enableコマンドで自動再有効化がオンに設定されている場合は、spanning-tree errdisable-timeout intervalコマンドで指定した時間の経過後に、該当ポートは自動的に再有効化される。
なお、本コマンドによる有効・無効の設定は、グローバルコンフィグモードのspanning-tree portfast bpdu-guardコマンドによる全体設定よりも優先される。本コマンドによる設定が「default」の場合は、全体設定が使用される。

### パラメーター

`enable` | 対象スイッチポートでBPDUガード機能を有効にする
`disable` | 対象スイッチポートでBPDUガード機能を無効にする
`default` | 全体設定（グローバルコンフィグモードのspanning-tree portfast bpdu-guardコマンド）にしたがう。初期値

### 使用例

■ システム全体ではBPDUガード機能を有効化するが、ポート1.0.8だけは例外的にBPDUガード機能を無効にする。

    awplus(config)# spanning-tree portfast bpdu-guard ↓
    awplus(config)# interface port1.0.8 ↓
    awplus(config-if)# spanning-tree portfast bpdu-guard disable ↓

■ ポート1.0.8固有のBPDUガード設定を削除して、全体設定にしたがって動作するよう設定する。

    awplus(config)# interface port1.0.8 ↓
    awplus(config-if)# no spanning-tree portfast bpdu-guard ↓

### 注意・補足事項

■ BPDUガードはエッジポート（spanning-tree edgeport/spanning-tree portfastコマンド）の動作を調整する機能であるため、非エッジポートでは本コマンドの設定は意味を持たない（設定しても特別な動作を行わない）。
■ BPDUガード機能とBPDUフィルター機能は同時に使用できない。
システム全体でBPDUフィルター機能が有効に設定されている場合、本コマンドを実行してもBPDUガード機能は動作しない。
ポートによってBPDUガード機能とBPDUフィルター機能を使い分けたい場合は、これらの機能をシステム全体で有効化するのではなく、ポート単位で必要な機能を有効化すること。
すなわち、グローバルコンフィグモードのspanning-tree portfast bpdu-guardコマンド、spanning-tree portfast bpdu-filterコマンドを使わずに、インターフェースモードのspanning-tree portfast bpdu-guardコマンド、spanning-tree portfast bpdu-filterコマンドを使うこと。
■ MSTPモードのときは、CIST（インスタンス0）に対する設定となる。

### コマンドツリー

    interface (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- spanning-tree portfast bpdu-guard（インターフェースモード）

### 関連コマンド

show spanning-tree（非特権EXECモード）
show spanning-tree mst（非特権EXECモード）
shutdown（インターフェースモード）
spanning-tree autoedge（インターフェースモード）
spanning-tree edgeport（インターフェースモード）
spanning-tree errdisable-timeout enable（グローバルコンフィグモード）
spanning-tree errdisable-timeout interval（グローバルコンフィグモード）
spanning-tree portfast（インターフェースモード）
spanning-tree portfast bpdu-guard（グローバルコンフィグモード）

(C) 2014 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-001990 Rev.BC