[index] CentreCOM x230/x230Lシリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# show mls qos interface policer-counters

モード: 非特権EXECモード
カテゴリー: トラフィック制御 / Quality of Service

`> show mls qos interface IFNAME policer-counters [class-map NAME]`

指定したスイッチポートにおけるポリサーのメータリング統計情報を表示する。
本コマンドは、対象インターフェースにポリシーマップが適用されているときだけ有効。

### パラメーター

`IFNAME` | インターフェース名
`class-map NAME` | クラスマップ名。特定のトラフィッククラスに関する情報だけを表示させたいときに指定する。省略時はすべてのトラフィッククラスが対象となる

### 使用例

    awplus> show mls qos interface port1.0.1 policer-counters ↓
    Interface:               port1.0.1
      Class-map:             default
        Green/Yellow Bytes:  0
        Red Bytes:           0
        Dropped Bytes:       0
        Non-dropped Bytes:   0

### 注意・補足事項

■ 本コマンドを実行するには、あらかじめQoS機能を有効にしておく必要がある（mls qos enableコマンド）。

### 関連コマンド

class（ポリシーマップモード）
class-map（グローバルコンフィグモード）
clear mls qos interface policer-counters（特権EXECモード）
mls qos enable（グローバルコンフィグモード）
police single-rate（ポリシーマップ・クラスモード）
police twin-rate（ポリシーマップ・クラスモード）
policy-map（グローバルコンフィグモード）
service-policy input（インターフェースモード）

(C) 2014 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-001990 Rev.BC