[index] CentreCOM x230/x230Lシリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# arp

モード: グローバルコンフィグモード
カテゴリー: IP / ARP

`(config)# arp A.B.C.D HHHH.HHHH.HHHH [IFRANGE]`

`(config)# no arp A.B.C.D`

ARPキャッシュにスタティックエントリーを追加する。
no形式で実行した場合はスタティックエントリーを削除する。
本コマンドでは、NLBサーバーに接続されたポートを指定して、ユニキャストIPアドレスとマルチキャストMACアドレスの関連付けをしたARPエントリーをスタティック登録することもできる。この場合、IFRANGE には2ポートまで指定可能。この形式は、NLBマルチキャストモードのみ対応。

### パラメーター

`A.B.C.D` | IPアドレス
`HHHH.HHHH.HHHH` | 物理（MAC）アドレス
`IFRANGE` | スイッチポートのインターフェース名。VLAN上にスタティックエントリーを追加するときは必須で、通常のARPは1ポートのみ指定可能。NLBマルチキャストモード使用時のみ、ハイフン、カンマを使い、2ポートまで指定可能

### 使用例

■ VLANインターフェース上にIPアドレス192.168.30.254、MACアドレス00-00-f0-f0-ab-cdのスタティックARPエントリーを登録する。ここでは、該当ホストがポート1.0.1配下に接続されているものと仮定している。

    awplus(config)# arp 192.168.30.254 0000.f0f0.abcd port1.0.1 ↓

■ ポート1.0.1と1.0.2に接続されているNLBサーバーをスタティックARPエントリーとして登録する。

    awplus(config)# arp 192.168.20.250 03bf.c0a8.14fa port1.0.1-1.0.2 ↓

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- arp（グローバルコンフィグモード）

### 関連コマンド

arp-mac-disparity multicast(NLB)（インターフェースモード）
show arp（非特権EXECモード）

(C) 2014 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-001990 Rev.BC