[index] CentreCOM x230/x230Lシリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# auth auth-fail vlan

モード: インターフェースモード
カテゴリー: インターフェース / ポート認証

`(config-if)# auth auth-fail vlan <1-4094>`

`(config-if)# no auth auth-fail vlan`

対象VLANインターフェースでAuth-fail VLAN（認証に失敗したSupplicantに割り当てるVLAN）を有効に設定する。
no形式で実行した場合は、初期値の無効に設定する。

### パラメーター

`vlan <1-4094>` | Auth-fail VLANに設定するVLANのVLAN ID

### 注意・補足事項

■ Auth-fail VLANはタグなしポートでのみ使用可能。タグ付きポートでは使用できない。
■ Auth-fail VLANを、ホストモード（auth host-modeコマンド）がMulti-Supplicantモードのポートで使用する場合は、マルチプルダイナミックVLANを使用する必要がある。

### コマンドツリー

    interface (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- auth auth-fail vlan（インターフェースモード）

### 関連コマンド

dot1x max-auth-fail（インターフェースモード）
auth-web max-auth-fail（インターフェースモード）

(C) 2014 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-001990 Rev.BC