[index] CentreCOM x230/x230Lシリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# access-list standard(list)

モード: グローバルコンフィグモード --> 名前付き標準IPアクセスリストモード
カテゴリー: トラフィック制御 / アクセスリスト

`(config)# [no] access-list standard LISTNAME`

名前付き標準IPアクセスリスト（シーケンス番号対応）を新規作成または変更するための名前付き標準IPアクセスリストモードに移動する。
no形式で実行した場合は指定した名前付き標準IPアクセスリストを削除する。
名前付き標準IPアクセスリストは、条件となるIPアドレスを1つだけ指定できるアクセスリスト。
具体的なエントリーの設定は本コマンドではなく、名前付き標準IPアクセスリストモードのaccess-list standard(seq entry)コマンドを使って行う。

### パラメーター

`LISTNAME` | IPアクセスリスト名。63文字以下。大文字小文字を区別する

### 使用例

■ 名前付き標準IPアクセスリスト「n1」を作成する。

    awplus(config)# access-list standard n1 ↓
    awplus(config-ip-std-acl)#

■ 名前付き標準IPアクセスリスト「n1」を削除する。

    awplus(config)# no access-list standard n1 ↓
    awplus(config)#

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- access-list standard(list)（グローバルコンフィグモード）
             |
             +- access-list standard(seq entry)（名前付き標準IPアクセスリストモード）

### 関連コマンド

access-list(standard)（グローバルコンフィグモード）
ip igmp access-group（インターフェースモード）
show access-list（非特権EXECモード）
show ip access-list（非特権EXECモード）

(C) 2014 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-001990 Rev.BC