[index] CentreCOM x230/x230Lシリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# show power-inline interface

モード: 非特権EXECモード
カテゴリー: インターフェース / Power over Ethernet

`> show power-inline interface [IFRANGE] [detail]`

指定したスイッチポートのPoE関連情報を表示する。

### パラメーター

`IFRANGE` | スイッチポートのインターフェース名。ハイフン、カンマを使った複数指定も可能。省略時はすべてのスイッチポートが対象となる
`detail` | 詳細な情報を表示する。未指定時はshow power-inlineコマンドのPoEポート情報と同じ内容が表示される

### 使用例

    awplus> show power-inline interface ↓
    Interface   Admin     Pri   Oper      Power  Device            Class  Max
                                           (mW)                           (mW)
    port1.0.1   Enabled   Low   Powered    1877  n/a                   1   4053 [C]
    port1.0.2   Enabled   Low   Powered    5464  n/a                   2   7295 [C]
    port1.0.3   Enabled   Low   Powered    3759  n/a                   3  15400 [C]
    ...

表 1
Interface | PoEポートのインターフェース名
Admin | PoE給電機能の有効・無効
Pri | ポートの給電優先度
Oper | PoEポートの稼働状態。Powered（受電機器に電力を供給している）、Disabled（PoE給電機能が無効に設定されている）、Off（何も接続されていないか、PoE非対応の機器が接続されている）、Fault（ポートの出力電力が上限値を上回ったために給電を停止している）、Denied（PoE電源の電力使用量が最大供給電力を上回ったために給電を停止している）のいずれか
Power | ポートの電力使用量（mW）
Device | 受電機器に関する説明文（power-inline descriptionコマンドで設定した文字列）。未設定時はn/aと表示される
Class | ポートに接続されている受電機器の電力クラス
Max(mW) | ポートの出力電力上限値（mW）と上限値が何で決められたか。U（power-inline maxコマンドで設定されている）、L（LLDP-MEDの情報が使用されている）、C（受電機器の電力クラス情報が使用されている）のいずれか

    awplus# show power-inline interface port1.0.1 detail ↓
    Interface port1.0.1
      Powered device type: n/a
      PoE admin: on
      Configured Priority: Low
      Actual Priority: Low
      Detection status: Powered
      Current power consumption: 5437 mW
      Powered device class: 0
      Power allocated: 15400 mW (from powered device class)
      Powered pairs: Data

表 2：detailオプション指定時
Interface | PoEポートのインターフェース名
Powered device type | 受電機器に関する説明文（power-inline descriptionコマンドで設定した文字列）。未設定時はn/aと表示される
PoE admin | PoE給電機能の有効・無効
Configured Priority | 設定したポートの給電優先度
Actual Priority | 実際のポートの給電優先度
Detection status | PoEポートの稼働状態。Powered（受電機器に電力を供給している）、Disabled（PoE給電機能が無効に設定されている）、 Off（何も接続されていないか、PoE非対応の機器が接続されている）、Fault（ポートの出力電力が上限値を上回ったために給電を停止している）、 Denied（PoE電源の電力使用量が最大供給電力を上回ったために給電を停止している）のいずれか
Current power consumption | ポートの電力使用量
Powered device class | ポートに接続されている受電機器の電力クラス
Power allocated | ポートの出力電力上限値（カッコ内は、上限値が何で決められたかを示す）
Powered pairs | 給電方式。Spare（ケーブルの予備線4,5,7,8を使用して給電を行うオルタナティブB）、Data（ケーブルの信号線1,2,3,6を使用して給電を行うオルタナティブA）のいずれか

### 注意・補足事項

■ 本コマンドはPoE給電対応機種でのみ有効。PoE給電対応機種については「インターフェース」/「Power over Ethernet」を参照。

### 関連コマンド

power-inline description（インターフェースモード）
power-inline enable（インターフェースモード）
power-inline max（インターフェースモード）
power-inline priority（インターフェースモード）
show power-inline（非特権EXECモード）

(C) 2014 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-001990 Rev.BC