[index] CentreCOM x230/x230Lシリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# show system environment

モード: 非特権EXECモード
カテゴリー: 運用・管理 / システム

`> show system environment`

本体、拡張モジュール、電源ユニットの動作環境に関する情報を表示する。

### 使用例

    awplus> show system environment ↓
    Environment Monitoring Status

    Overall Status: Normal

    Resource ID: 100  Name: x230-10GT
    ID  Sensor (Units)                      Reading  Low Limit High Limit Status
    1   Voltage: 1.0V (Volts)                 1.011      0.891      1.090     Ok
    2   Voltage: 3.3V (Volts)                 3.325      3.028      3.562     Ok
    3   Voltage: 1.5V (Volts)                 1.538      1.335      1.649     Ok
    4   Voltage: 12.0V (Volts)               11.782     10.767     13.166     Ok
    5   Temp: System (Degrees C)                 51        -11         74     Ok

> Note

> > 上記表示は一例です。表示される内容は製品、バージョン、機器構成などによって異なります。

### 関連コマンド

show system（非特権EXECモード）
show system pluggable（非特権EXECモード）

(C) 2014 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-001990 Rev.BC