[index] CentreCOM x230/x230Lシリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# dot1x timeout tx-period

モード: ポート認証プロファイルモード
カテゴリー: インターフェース / ポート認証

`(config-auth-profile)# dot1x timeout tx-period <1-65535>`

`(config-auth-profile)# no dot1x timeout tx-period`

802.1X-2001互換モード使用時、Supplicantからの任意のパケットを受信後のEAP Request Id パケットの再送間隔を変更する。
no形式で実行した場合は初期値に戻る。

> Note

> > 本コマンドは、ポート認証設定をテンプレート化する際に使用するコマンド（ポート認証プロファイルモード）です。　機能は、インターフェースモードの dot1x timeout tx-periodコマンドと同じです。　詳細情報は、本リファレンスの「インターフェース」/「ポート認証」をご覧ください。

### パラメーター

`<1-65535>` | Supplicantからの応答待ち時間（秒）。初期値は30秒

### コマンドツリー

    auth profile (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- dot1x timeout tx-period（ポート認証プロファイルモード）

### 関連コマンド

auth profile（インターフェースモード）
auth profile（グローバルコンフィグモード）
dot1x timeout tx-period（インターフェースモード）

(C) 2014 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-001990 Rev.BC