[index] CentreCOM x230/x230Lシリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# show arp

モード: 非特権EXECモード
カテゴリー: IP / ARP

`> show arp`

ARPキャッシュの内容を表示する。

### 使用例

    awplus> show arp ↓
    IP Address      LL Address       Interface            Port        Type
    192.168.10.2    000c.2928.1893   vlan10               port1.0.1   dynamic
    192.168.20.2    000c.292d.d8cb   vlan20               port1.0.5   dynamic
    192.168.30.2    000c.2960.f59b   vlan30               port1.0.6   dynamic
    192.168.30.244  0000.f000.1234   vlan30               port1.0.7   static
    192.168.30.254  0000.f0f0.abcd   vlan30               port1.0.8   static

表 1
IP Address | IPアドレス
LL Address | リンク層アドレス（MACアドレス）
Interface | インターフェース名
Port | スイッチポート番号
Type | エントリー種別。static（スタティックエントリー）、dynamic（ダイナミックエントリー）のいずれか

### 関連コマンド

arp（グローバルコンフィグモード）
arp-mac-disparity multicast(NLB)（インターフェースモード）
arp-mac-disparity multicast-igmp(NLB)（インターフェースモード）
arp-mac-disparity unicast(NLB)（インターフェースモード）
clear arp-cache（特権EXECモード）
show ip flooding-nexthops（非特権EXECモード）

(C) 2014 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-001990 Rev.BC