[index] CentreCOM x230/x230Lシリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# platform hwfilter-size

モード: グローバルコンフィグモード
カテゴリー: トラフィック制御 / アクセスリスト

`(config)# platform hwfilter-size {ipv4-limited-ipv6 | ipv4-full-ipv6}`

スイッチチップのパケットフィルタリング用メモリー領域の割り当てを変更する。
初期設定はipv4-limited-ipv6。
本コマンド実行後は設定を保存して再起動する必要がある。

### パラメーター

`ipv4-limited-ipv6` | パケットフィルタリング用メモリー領域をIPv4とIPv6の両方に割り当てるが、IPv6への割り当ては限定的とする。この設定ではIP、MAC、IPv6のすべてのハードウェアアクセスリストを使用できるが、IPv6については機能が限定され、始点・終点IPv6アドレスによるフィルタリングはできない。ただし、その分システム全体で設定可能なフィルター数は多くなる。初期設定
`ipv4-full-ipv6` | パケットフィルタリング用メモリー領域をIPv4とIPv6の両方に割り当てる。この設定ではIP、MAC、IPv6のすべてのハードウェアアクセスリストのすべての機能を使用できる。その分システム全体で設定可能なフィルター数は減少する

### 使用例

■ ハードウェアIPv6アクセスリストの全機能を使えるようにする。本コマンド実行後は、設定を保存して再起動する必要がある。

    awplus(config)# platform hwfilter-size ipv4-full-ipv6 ↓

### 注意・補足事項

■ 本機能の設定は、システム起動時にスタートアップコンフィグから読み込まれたときだけ有効となる。そのため、本コマンドの実行後は、設定をスタートアップコンフィグに保存して再起動する必要がある。

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- platform hwfilter-size（グローバルコンフィグモード）

### 関連コマンド

access-list hardware(list)（グローバルコンフィグモード）
access-list(hardware ip)（グローバルコンフィグモード）
access-list(hardware mac)（グローバルコンフィグモード）
ipv6 access-list(list)（グローバルコンフィグモード）
ipv6 traffic-filter（インターフェースモード）
match access-group（クラスマップモード）
show platform（特権EXECモード）
show platform classifier statistics utilization brief（特権EXECモード）

(C) 2014 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-001990 Rev.BC