[index] CentreCOM x230/x230Lシリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# log rotate

モード: グローバルコンフィグモード
カテゴリー: 運用・管理 / ログ

`(config)# log DESTINATION rotate <0-255>`

`(config)# no log DESTINATION rotate`

過去のexternalログを何世代まで保持するかを指定する。
no形式で実行した場合は初期値に戻る。
初期値は1。

### パラメーター

`DESTINATION` | ログ出力先。次のいずれかを指定する
| `external` | 外部メディア（SDHCカード）上のファイル（logコマンドのexternalパラメーターで指定したファイル）
`<0-255>` | 過去のログファイルを何世代まで保持するか。初期値は1

### 使用例

■ 過去のexternalログファイルを4世代まで保持するよう設定する。

    awplus(config)# log external card:/sample.log ↓
    awplus(config)# log external rotate 4 ↓

この場合、logコマンドのexternalパラメーターで指定したファイル名が「sample.log」のとき、過去のログファイルは「sample.log.1」、「sample.log.2」、「sample.log.3」、「sample.log.4」というファイル名で残される。
過去のログファイルは数字の小さいものほど新しい。
「sample.log」が既定サイズ(*)に達すると、次の方式で各ファイルがローテーションされる。

- 番号が一番大きい「sample.log.4」をいったん削除。
- 「sample.log.3」を「sample.log.4」にリネーム。
- 「sample.log.2」を「sample.log.3」にリネーム。
- 「sample.log.1」を「sample.log.2」にリネーム。
- 「sample.log」を「sample.log.1」にリネーム。
- 新しく「sample.log」を作成し、これ以降のログを出力。

(*) 既定サイズは、log sizeコマンドの設定値（KByte）÷ (設定世代数 + 1) となる。
たとえば、本コマンドの設定値が4で、log sizeコマンドの設定が初期値の場合（log size 50）、`50 ÷ 5 = 10 KByte` となるため、10KByteを超えるとローテーションされる。

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- log rotate（グローバルコンフィグモード）

### 関連コマンド

default log（グローバルコンフィグモード）
log（グローバルコンフィグモード）
log size（グローバルコンフィグモード）
show log config（特権EXECモード）

(C) 2014 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-001990 Rev.BC