[index] CentreCOM x230/x230Lシリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# type main-pse

モード: トリガーモード
カテゴリー: 運用・管理 / トリガー

`(config-trigger)# type main-pse DIRECTION`

メインPSEトリガーを作成する。
メインPSEトリガーは、PoE電源の電力使用量が最大供給電力を超えたとき、またはPoE電源の電力使用量が最大供給電力の範囲内に戻ったときに起動される

### パラメーター

`DIRECTION :=` | `{up|down|any}`
| 起動条件。省略時はany
| `up` | PoE電源の電力使用量が最大供給電力を超えたとき
| `down` | PoE電源の電力使用量が最大供給電力の範囲内に戻ったとき
| `any` | up/downの両方

### 使用例

■ PoE電源の電力使用量が最大供給電力を超えたときに起動されるメインPSEトリガー「3」を作成する。

    awplus(config)# trigger 3 ↓
    awplus(config-trigger)# type main-pse up ↓

### 注意・補足事項

■ 「up」イベントが発生すると、優先度の低いポートがパワーダウンされ、PoE電源の電力使用量が最大供給電力を下回った状態に戻るため、通常「down」イベントは「up」イベントの直後に発生する。

### コマンドツリー

    trigger (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- type main-pse（トリガーモード）

### 関連コマンド

show trigger（特権EXECモード）
show power-inline（非特権EXECモード）

(C) 2014 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-001990 Rev.BC