[index] CentreCOM x230/x230Lシリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# mstack command-node

モード: グローバルコンフィグモード
カテゴリー: 運用・管理 / マネージメントスタック

`(config)# [no] mstack command-node`

本製品をマネージメントスタックネットワークのコマンドノードとして設定する。
no形式で実行した場合は、コマンドノードを解除する。

### 使用例

■ 本製品をマネージメントスタックネットワークのコマンドノードに設定する

    awplus(config)# mstack command-node ↓

### 注意・補足事項

■ マネージメントスタックネットワークでコマンドノードになれるスイッチは一つ。

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- mstack command-node（グローバルコンフィグモード）

### 関連コマンド

show mstack nodes（特権EXECモード）
switchport mstack-link（インターフェースモード）

(C) 2014 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-001990 Rev.BC