[index] CentreCOM x230/x230Lシリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# show ptp port

モード: 特権EXECモード
カテゴリー: 運用・管理 / PTP

`# show ptp port`

PTPが有効なポートの設定およびステータス情報を表示する。

### 使用例

    awplus# show ptp port ↓
    PTP Ports

    Abbreviations:
      (A) = Active
      E2E = End to End
      P2P = Peer To Peer

                                                 Delay
    Port Name   State  Clock Name   Clock Type   Mechanism  Step    Transport
    --------------------------------------------------------------------------------
    port1.0.1   Down   clock1(A)    Transparent  E2E        1-Step  Ethernet
    port1.0.2   Down   clock1(A)    Transparent  E2E        1-Step  Ethernet
    port1.0.3   Down   clock1(A)    Transparent  E2E        1-Step  Ethernet
    port1.0.4   Down   clock1(A)    Transparent  E2E        1-Step  Ethernet

### 関連コマンド

clock-port（インターフェースモード）
ptp clock（グローバルコンフィグモード）
transport-type（PTPクロックモード）
delay-mechanism（PTPクロックモード）
step-type（PTPクロックモード）
clock-enable（PTPクロックモード）
clock-port（インターフェースモード）
show ptp clock（特権EXECモード）
show running-config（特権EXECモード）

(C) 2014 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-001990 Rev.BC