[index] CentreCOM x230/x230Lシリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# shutdown

モード: インターフェースモード
カテゴリー: インターフェース / 一般設定

`(config-if)# [no] shutdown`

対象インターフェースを無効化する。
no形式で実行した場合は該当インターフェースを有効化する。
物理インターフェースの場合、無効化されたインターフェースは物理的にもリンクダウンする。

### 使用例

■ スイッチポート1.0.1を無効にする。

    awplus(config)# interface port1.0.1 ↓
    awplus(config-if)# shutdown ↓

■ スイッチポート1.0.1を再度有効化する。

    awplus(config)# interface port1.0.1 ↓
    awplus(config-if)# no shutdown ↓

■ vlan2を無効にする。

    awplus(config)# interface vlan2 ↓
    awplus(config-if)# shutdown ↓

■ vlan2を再度有効化する。

    awplus(config)# interface vlan2 ↓
    awplus(config-if)# no shutdown ↓

### 注意・補足事項

■ ループバックインターフェース（lo）に対して本コマンドを実行することはできない（同インターフェースはつねにアップしている）。
■ VLANインターフェースでshutdownコマンドを実行しても、該当VLANに所属するパケットの転送は継続して行われる。VLAN内でのパケット転送を無効化するには、vlanコマンドで該当VLANのstateパラメーターをdisable（転送無効）に設定すること。

### コマンドツリー

    interface (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- shutdown（インターフェースモード）

### 関連コマンド

show interface（非特権EXECモード）
show interface status（非特権EXECモード）
show ip interface（非特権EXECモード）

(C) 2014 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-001990 Rev.BC