[index] CentreCOM x930シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# wrr-queue disable queues

モード: インターフェースモード
カテゴリー: トラフィック制御 / Quality of Service

`(config-if)# [no] wrr-queue disable queues QUEUELIST`

対象スイッチポートの指定した送信キューを無効にする。
no形式で実行した場合は指定した送信キューを有効にする。
初期設定ではすべての送信キューが有効。
無効状態のキューに割り当てられたパケットは破棄される。

### パラメーター

`QUEUELIST :=` | `{<0-7> & <0-7> & <0-7> & <0-7> & <0-7> & <0-7> & <0-7> & <0-7>}`
| 送信キュー番号のリスト。スペース区切りで複数指定が可能

### 使用例

■ ポート1.0.1の送信キュー0、2、3を無効にする。これらのキューに割り当てられたパケットは破棄される。

    awplus(config)# interface port1.0.1 ↓
    awplus(config-if)# wrr-queue disable queues 0 2 3 ↓

■ ポート1.0.1の送信キュー0、2、3を有効にする。

    awplus(config)# interface port1.0.1 ↓
    awplus(config-if)# no wrr-queue disable queues 0 2 3 ↓

### 注意・補足事項

■ 本コマンドを実行するには、あらかじめQoS機能を有効にしておく必要がある（mls qos enableコマンド）。
■ 本コマンドは、通信中に設定した場合は機能しない。設定を行う場合は、設定するポートのケーブルを抜き設定するか、設定後に再起動する必要がある。
■ トランクグループ（スタティック、LACPとも）に本コマンドを適用する場合は、トランクグループの所属ポートに対して本コマンドを実行すること（saX、poXインターフェースに対する本コマンドの実行は未サポート）。

### コマンドツリー

    interface (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- wrr-queue disable queues（インターフェースモード）

### 関連コマンド

mls qos enable（グローバルコンフィグモード）
show mls qos interface（非特権EXECモード）
show mls qos interface queue-counters（非特権EXECモード）

(C) 2015 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002105 Rev.AZ