[index] CentreCOM x930シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# ip ospf message-digest-key

モード: インターフェースモード
カテゴリー: IP / 経路制御（OSPF）

`(config-if)# ip ospf [A.B.C.D] message-digest-key <1-255> md5 [encrypted] TEXTLINE`

`(config-if)# no ip ospf [A.B.C.D] message-digest-key <1-255>`

対象OSPFインターフェースで使用するMD5ダイジェスト認証用の鍵を設定する。1つのOSPFインターフェースには、255個まで鍵を設定できる。
no形式で実行した場合は、指定した鍵を削除する。
本コマンドは、エリア内またはインターフェースでの認証方法がMD5ダイジェスト認証の場合（area authenticationコマンド、または、ip ospf authenticationコマンドでmessage-digestオプションを指定した場合）にのみ有効。MD5ダイジェスト認証を使うときは、同一サブネット上のすべてのOSPFインターフェースで同じ鍵セットを使用するよう設定しなくてはならない（鍵の番号と値が一致していなくてはならない）。
なお、簡易パスワード認証を使用する場合（area authenticationコマンド、または、ip ospf authenticationコマンドでmessage-digestオプションを指定しなかった場合）は、ip ospf authentication-keyコマンドでパスワードを設定する。

### パラメーター

`A.B.C.D` | OSPFインターフェースのIPアドレス
`<1-255>` | 鍵番号（Key ID）
`md5 [encrypted] TEXTLINE` | 鍵の値（文字列）。16文字以内で指定する。TEXTLINEは行末までがその値と見なされるため、スペースを含んでいてもよい。また、encrypted は`TEXTLINE`で指定した文字列がすでに暗号化されたパスワードであることを示す。これは通常コンフィグファイル中で使用されるもので、コマンドラインから使うものではない

### 使用例

■ OSPFインターフェースvlan10でMD5ダイジェスト認証を行うよう設定し、MD5認証鍵「1」の値を「chikasenaridenn」に設定する。

    awplus(config)# interface vlan10 ↓
    awplus(config-if)# ip ospf authentication message-digest ↓
    awplus(config-if)# ip ospf message-digest-key 1 md5 chikasenaridenn ↓

### 注意・補足事項

■ 本機能の設定を行う際は、あらかじめOSPFサービスを有効にしておくこと（service ospfコマンド）。
■ バージョン5.5.4-0.x以降、入力したパスワードはコンフィグ中で自動的に暗号化される。
パスワードが暗号化された状態で保存したコンフィグのままバージョン5.5.3-2.x以前にダウングレードした場合、コンフィグ読み込み時に当該行がエラーとなる。ダウングレード時は、必要に応じて再設定するか、前バージョンで保存したコンフィグを適用すること。

### コマンドツリー

    interface (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- ip ospf message-digest-key（インターフェースモード）

### 関連コマンド

area authentication（OSPFモード）
ip ospf authentication（インターフェースモード）
show ip ospf（非特権EXECモード）
show ip ospf interface（非特権EXECモード）

(C) 2015 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002105 Rev.AZ