[index] CentreCOM x930シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# ipv6 route bfd all-interfaces

モード: グローバルコンフィグモード
カテゴリー: IPv6 / 経路制御

`(config)# [no] ipv6 route bfd all-interfaces [profile NAME]`

すべてのIPv6インターフェースにおいてBFD（Bidirectional Forwarding Detection）を利用したスタティック経路の監視を有効にする。
no形式で実行した場合はBFDを無効にする。
本コマンドの設定と、ipv6 route bfdコマンド、ipv6 routeコマンド（fall-over bfdオプション）の動作については、以下の通り。
■ ipv6 route bfd all-interfacesが設定されている場合

- ipv6 routeコマンドのfall-over bfd disableオプションを実行 → 指定したスタティック経路のみをBFDによる監視対象から外す
- ipv6 route bfdコマンドのdisableオプションを実行 → 該当インターフェース上のスタティック経路をBFDによる監視の対象から外す

■ ipv6 route bfd all-interfacesが設定されていない場合

- ipv6 route bfdコマンドを実行 → 該当インターフェース上のスタティック経路においてBFDによる監視を有効にする
- ipv6 routeコマンドのfall-over bfdオプションを実行 → 指定したスタティック経路においてBFDによる監視を有効にする

### パラメーター

`profile NAME` | BFDプロファイルを適用する（BFDプロファイルはbfd profileコマンドにて設定する）

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- ipv6 route bfd all-interfaces（グローバルコンフィグモード）

### 関連コマンド

ipv6 route（グローバルコンフィグモード）
ipv6 route bfd（インターフェースモード）
bfd profile（グローバルコンフィグモード）
show ipv6 route（非特権EXECモード）

(C) 2015 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002105 Rev.AZ