[index] CentreCOM x930シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# bgp deterministic-med

モード: BGPモード
カテゴリー: IP / 経路制御（BGP）

`(config-router)# [no] bgp deterministic-med`

（IPv4/IPv6）BGPの経路選択プロセスにおいて、同一宛先への経路が複数存在する場合、最初に同じASから学習した経路同士を比較し（つまり、学習元のASごとに経路をグループ化して、各グループ内で最適経路を選択する）、その後異なるASから学習した経路間の優劣比較を行うよう設定する。
no形式で実行した場合は、同一宛先への経路を学習元ASごとにグループ化する動作を無効にする。この場合、経路間の比較順序が各経路の学習時期に依存するため、タイミングによって異なる最適経路が選択される可能性がある。
初期設定では、同一宛先への経路を学習元ASごとにグループ化しない（比較順序不定）。

### 注意・補足事項

■ 本コマンドは同一AS内のすべてのBGPルーターで同じになるよう設定すること。

### コマンドツリー

    router bgp (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- bgp deterministic-med（BGPモード）

### 関連コマンド

bgp always-compare-med（BGPモード）
bgp bestpath med（BGPモード）
match metric（ルートマップモード）
route-map（グローバルコンフィグモード）
set metric（ルートマップモード）
show ip bgp（非特権EXECモード）

(C) 2015 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002105 Rev.AZ