[index] CentreCOM x930シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# platform portmode interface

モード: グローバルコンフィグモード
カテゴリー: インターフェース / スイッチポート

`(config)# platform portmode interface IFRANGE {10gx4|40g}`

`(config)# no platform portmode interface IFRANGE`

QSFP+スロットをスイッチポートとして使用する場合の動作モードを変更する。
no形式で実行した場合は初期設定に戻る。

表 1：各動作モードで使用可能なポート
40Gモード時 | 10G×4モード時
port1.1.1 (40G) | port1.1.1 (10G)
port1.1.2 (10G)
port1.1.3 (10G)
port1.1.4 (10G)
port1.1.5 (40G) | port1.1.5 (10G)
port1.1.6 (10G)
port1.1.7 (10G)
port1.1.8 (10G)

### パラメーター

`IFRANGE` | QSFP+スロットのインターフェース名。ハイフン、カンマを使った複数指定も可能だが、QSFP+スロットを表すport1.1.1、port1.1.5以外のポートを指定した場合はエラーになる
`10gx4` | 10G×4モード
`40g` | 40Gモード。初期設定

### 注意・補足事項

■ QSFP+スロットは、VCS接続用のスタックポート、または、拡張用のスイッチポートとして使用できる。VCS機能有効時はすべてのQSFP+スロットがスタックポート、VCS機能無効時はすべてのQSFP+スロットがスイッチポートとなる。初期設定ではVCS機能が有効でスタックポートに設定されているため、スイッチポートとして使う場合はVCS機能を無効化すること。なお、VCS機能の有効・無効を変更するときは、システムの再起動が必要。
■ 動作モードを変更するときは、対象ポートに関連する設定をすべて初期状態に戻す必要がある（ポート数の増減によって一部の設定内容が無効となり、再起動時にエラーが発生することを防ぐため）。これを実現する確実な方法としては、スタートアップコンフィグなしの状態で再起動し、デフォルトの設定内容で起動してから動作モードを変更する方法がある。
■ 動作モードの設定は、システム起動時にスタートアップコンフィグから読み込まれたときだけ有効となる。そのため、本コマンド（通常形式、no形式を問わない）の実行後は、設定をスタートアップコンフィグに保存して再起動する必要がある。
■ 本コマンドは、AT-x930-52GTX、AT-x930-52GPXでは未サポート。

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- platform portmode interface（グローバルコンフィグモード）

### 関連コマンド

show platform（特権EXECモード）
show system pluggable（非特権EXECモード）

(C) 2015 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002105 Rev.AZ