[index] CentreCOM x930シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# jitter bad-above

モード: リンク性能プロファイルモード
カテゴリー: 運用・管理 / リンク監視

`(config-linkmon-profile)# jitter bad-above <1-1000>`

`(config-linkmon-profile)# no jitter bad-above`

対象リンク性能プロファイルにおけるジッターの不良判定しきい値を設定する。
no形式で実行した場合はジッターの不良判定しきい値を削除する。
初期状態は未設定（判定基準としてジッターを使わない）。
ジッターが不良判定しきい値を上回った場合、該当回線（ネクストホップ）は「bad」と判定される。
また、ジッターが同しきい値以下に下がった場合は「good」判定に戻る。

### パラメーター

`<1-1000>` | ジッター（ミリ秒）

### コマンドツリー

    linkmon profile (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- jitter bad-above（リンク性能プロファイルモード）

### 関連コマンド

linkmon probe（グローバルコンフィグモード）
show linkmon probe（非特権EXECモード）

(C) 2015 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002105 Rev.AZ