[index] CentreCOM x930シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# ethernet cfm domain-name

モード: グローバルコンフィグモード --> イーサネットCFMモード
カテゴリー: L2スイッチング / イーサネットCFM（IEEE 802.1ag）

`(config)# ethernet cfm domain-name NAME [md-type TYPE [md-type-name TYPENAME] level <0-7> [mip-creation none]]`

`(config)# no ethernet cfm domain-name NAME`

メンテナンスドメイン（MD）インスタンスを作成し、該当MDインスタンスの設定を行うためのイーサネットCFMモードに移動する。
または、作成済みMDインスタンスの設定を変更するためのイーサネットCFMモードに移動する。
no形式で実行した場合は指定したMDインスタンスを削除する。

### パラメーター

`domain-name NAME` | MDインスタンス名
`md-type TYPE` | MD名の形式。以下から選択する。no-name以外を指定した場合は、次のmd-type-nameも指定すること。
| `character-string` | 1〜43文字の文字列
| `dns-based` | DNSドメイン名
| `mac` | MACアドレス＋2オクテット符号なし整数（HHHH.HHHH.HHHH:<2-octet integer>）
| `no-name` | CCメッセージにMD名を含めない（md-type-nameは指定できない）
`md-type-name TYPENAME` | MD名（CCメッセージ内での名前）。この名前はmd-typeで指定した形式にすること。
`level <0-7>` | レベル。高いレベルのMDは低いレベルのMDを包括できる
`mip-creation none` | MIPの作成可否。none（作成しない）のみ指定可能。省略時もnone

### 使用例

    awplus(config)# ethernet cfm domain-name MD-INST2 md-type character-string md-type-name MD-12L3 level 3 ↓
    awplus(config-ether-cfm)# exit ↓
    awplus(config)# ethernet cfm domain-name MD-INST2 ↓
    awplus(config-ether-cfm)#
    awplus(config-ether-cfm)# exit ↓
    awplus(config)# no Ethernet cfm domain-name MD-INST2 ↓
    awplus(config)#

### 注意・補足事項

■ 本コマンドを実行するには、あらかじめONMサービスを有効にしておく必要がある（service onmコマンド）。

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- ethernet cfm domain-name（グローバルコンフィグモード）
             |
             +- cc ma-name interval（イーサネットCFMモード）
             +- mep crosscheck（イーサネットCFMモード）
             +- service ma-name ma-type（イーサネットCFMモード）

### 関連コマンド

service ma-name ma-type（イーサネットCFMモード）
ethernet cfm mep（インターフェースモード）
cc multicast（インターフェース・イーサネットCFM MEPモード）
cc unicast（インターフェース・イーサネットCFM MEPモード）
mep active（インターフェース・イーサネットCFM MEPモード）
mep ccm-ltm-priority（インターフェース・イーサネットCFM MEPモード）
mep crosscheck（イーサネットCFMモード）
mep fng-alarm-time（インターフェース・イーサネットCFM MEPモード）
mep lowest-priority-defect（インターフェース・イーサネットCFM MEPモード）
mep reset-fng-time（インターフェース・イーサネットCFM MEPモード）
show ethernet cfm domain（特権EXECモード）
show ethernet cfm service（特権EXECモード）
show ethernet cfm maintenance-points remote mep（特権EXECモード）
cfm-sf-notify（G.8032スイッチモード）
show ethernet cfm errorlog（特権EXECモード）

(C) 2015 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002105 Rev.AZ