[index] CentreCOM x930シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# vlan statistics

モード: インターフェースモード
カテゴリー: L2スイッチング / バーチャルLAN

`(config-if)# vlan <1-4094> statistics name NAME`

`(config-if)# no vlan statistics name NAME`

対象スイッチポートで受信したEthernetフレームのうち、指定したVLANに所属するものの個数とバイト数を、指定した名前の「VLAN統計インスタンス」としてカウントするよう設定する。
no形式で実行した場合は、指定したVLAN統計インスタンスを対象スイッチポートから削除する。
初期設定ではVLAN統計インスタンスは設定されていない。
本コマンドで設定した統計情報はshow vlan statisticsコマンドで確認できる。

### パラメーター

`name NAME` | VLAN統計インスタンス名
`<1-4094>` | VLAN ID

### 使用例

■ タグ付きポート（トランクポート）であるポート1.0.1と1.0.2で受信したVLAN10のフレーム統計情報を「vlan10-data」、VLAN20のフレーム統計情報を「vlan20-data」として収集するよう設定する。

    awplus(config)# interface port1.0.1-1.0.2 ↓
    awplus(config-if)# vlan 10 statistics name vlan10-data ↓
    awplus(config-if)# vlan 20 statistics name vlan20-data ↓

■ ポート1.0.3で受信したVLAN10のフレームを前の例で設定した「vlan10-data」の統計に含めるよう設定する。

    awplus(config)# interface port1.0.3 ↓
    awplus(config-if)# vlan 10 statistics name vlan10-data ↓

■ ポート1.0.1～1.0.3に設定しているVLAN統計インスタンス「vlan10-data」を削除する。

    awplus(config)# interface port1.0.1-1.0.3 ↓
    awplus(config-if)# no vlan statistics name vlan10-data ↓

### 注意・補足事項

■ 本コマンドはスイッチポートに対してのみ有効。

### コマンドツリー

    interface (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- vlan statistics（インターフェースモード）

### 関連コマンド

clear vlan statistics（特権EXECモード）
show vlan statistics（非特権EXECモード）

(C) 2015 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002105 Rev.AZ