[index] CentreCOM x930シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# priority-queue

モード: インターフェースモード
カテゴリー: トラフィック制御 / Quality of Service

`(config-if)# priority-queue QUEUELIST`

対象スイッチポートの指定した送信キューでPQ方式のスケジューリング（絶対優先スケジューリング）を行うよう設定する。
初期状態では、すべての送信キューでPQを使用するよう設定されている。
PQ方式を使う送信キューの間では、上位キュー（番号の大きなキュー）の送信が完了するまで下位キューからはパケットが送信されない。
PQ方式の送信キューは、WRR方式のスケジューリングを行うキューより優先度が高いため、同一スイッチポート上でPQとWRRを併用している場合、PQ方式の送信キューにパケットが存在している間、WRR方式のキューからはパケットが送信されない。

### パラメーター

`QUEUELIST :=` | `{<0-7> & <0-7> & <0-7> & <0-7> & <0-7> & <0-7> & <0-7> & <0-7>}`
| 送信キュー番号のリスト。スペース区切りで複数指定が可能

### 使用例

■ ポート1.0.13に対し、すべての送信キューでPQ方式を用いるよう設定する（初期設定）。

    awplus(config)# interface port1.0.13 ↓
    awplus(config-if)# priority-queue 0 1 2 3 4 5 6 7 ↓

### 注意・補足事項

■ 本コマンドを実行するには、あらかじめQoS機能を有効にしておく必要がある（mls qos enableコマンド）。

### コマンドツリー

    interface (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- priority-queue（インターフェースモード）

### 関連コマンド

mls qos enable（グローバルコンフィグモード）
show mls qos interface（非特権EXECモード）
show mls qos interface queue-counters（非特権EXECモード）
wrr-queue weight（インターフェースモード）

(C) 2015 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002105 Rev.AZ