[index] CentreCOM x930シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# auto-cost reference-bandwidth

モード: OSPFv3モード
カテゴリー: IPv6 / 経路制御（OSPFv3）

`(config-router)# auto-cost reference-bandwidth <1-4294967>`

`(config-router)# no auto-cost reference-bandwidth`

OSPFv3インターフェースのコスト（メトリック）を自動計算する場合に使う基準帯域幅を設定する。
no形式で実行した場合は基準帯域幅を初期値に戻す。

### パラメーター

`<1-4294967>` | OSPFv3インターフェースのコスト（メトリック）を自動計算する場合に使う基準帯域幅（Mbps）。通常、OSPFv3インターフェースのコストは、基準帯域幅 / インターフェースの帯域幅値（Mbps）として計算される。初期値は1000

### 使用例

■ 基準帯域幅を2000に設定する

    awplus(config-router)# auto-cost reference-bandwidth 2000 ↓

### 注意・補足事項

■ 本機能の設定を行う際は、あらかじめOSPF6サービスを有効にしておくこと（service ospf6コマンド）。

### コマンドツリー

    router ipv6 ospf (グローバルコンフィグモード)
    router ipv6 vrf ospf (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- auto-cost reference-bandwidth（OSPFv3モード）

### 関連コマンド

ipv6 ospf cost（インターフェースモード）

(C) 2015 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002105 Rev.AZ