[index] CentreCOM x930シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# emergency-mode usb key

モード: 無線LANコントローラーモード
カテゴリー: 無線LANコントローラー（AWC対応） / 運用機能

`(config-wireless)# emergency-mode usb key KEY [description TEXT]`

`(config-wireless)# no emergency-mode usb key KEY`

USBトリガー緊急モード発動用のキーを設定する。
キーの設定は10個まで可能。但し、キーの重複設定は不可。

### パラメーター

`KEY` | 緊急モード発動用のキーを指定。最大文字数は32文字、使用可能な文字は半角英数字、半角記号（! # $ % & ( ) - ^ \ = ~ | [ { ; ] + * } , . / < > _ "）。
`description TEXT` | 説明文。最大文字数は64文字

### 使用例

■ 緊急モード発動用のキーを追加する。

    awplus(config)# wireless ↓
    awplus(config-wireless)# emergency-mode usb key TestKey description ABC School USB 1 ↓
    awplus(config-wireless)# emergency-mode usb key "Test Key2" description ABC School USB 2 ↓

### 注意・補足事項

■ USBトリガー緊急モード有効時は、実行中のUSBトリガー緊急モード発動用キーの削除はできません。
■ USBメモリー挿入時に本コマンド設定した「緊急モード発動用のキー」とwireless emergency-mode usbコマンドで設定した「緊急モードのキー」が一致するとemergency-modeコマンドで設定したネットワークの緊急モードが有効になります。
誤入力により2つのキーが一致しない場合、緊急モードは有効にならないのでご注意ください。

### コマンドツリー

    wireless (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- emergency-mode usb key（無線LANコントローラーモード）

### 関連コマンド

show wireless（非特権EXECモード）
emergency-mode（無線ネットワークモード）
emergency-mode usb enable（無線LANコントローラーモード）
wireless emergency-mode usb（特権EXECモード）

(C) 2015 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002105 Rev.AZ